|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1.2021 | **Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry**www.vesiensuojelu.fi | **YHTEENVETO JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN** **SUUNNITELMASTA** |
| MRL:n mukaisen lupahakemuksen tai ilmoituksen liite / yhteenveto jätevesiasetuksessa tarkoitetusta jätevesijärjestelmän suunnitelmasta |

[ ]  Uusi jätevesijärjestelmä [ ]  Vanhan järjestelmän uusiminen Saapunut / Dnro

|  |  |
| --- | --- |
| HAKIJA | Nimi       |
| Osoite       |
| Sähköposti       | Puhelin virka-aikana       |
| Yhteyshenkilö, jos muu kuin hakija       | Puhelin virka-aikana       |
| RAKENNUS-PAIKKA | Kylä ja tilan RN:o       | Tilan nimi       |
| Osoite        | Pinta-ala       |
| Kaavatilanne | [ ]  Asemakaava | [ ]  Yleiskaava | [ ]  Suunnittelutarvealue | [ ]  Ei kaavaa |
| Maaperä | [ ]  Kallio | [ ]  Hiekka | [ ]  Savi | [ ]  Turve | [ ]  Muu, mikä? |       |
| Rakennuspaikka sijaitsee | Pohjavesialueella ( I- tai II-luokka )Ranta-alueella ( 100 m vesistöstä )Taajaan rakennetulla alueella | [ ]  Kyllä[ ]  Kyllä[ ]  Kyllä | [ ]  Ei[ ]  Ei[ ]  Ei |
| RAKENNUS | [ ]  Omakotitalo | [ ]  Vapaa-ajanasunto, käytetään n.       kk./ v | [ ]  Sauna |
| [ ]  Muu, mikä?  |       |  |
| Virtaama       l / vrk =       | = Jätevesijärjestelmän mitoitus (henkilömäärä       ) |
| Talousveden saanti | [ ]  Vesijohto | [ ]  Oma kaivo ( kantamalla ) | [ ]  Oma kaivo ( pumpulla ) |
| [ ]  Muu, mikä?  |       |  |
| VARUSTEETjäteveteen vaikuttavat | [ ]  Uima-allas | [ ]  Poreallas | [ ]  Kylpyamme | [ ]  Suihku \_\_\_ kpl | [ ]  Sauna | [ ]  Vesikäymälä |
| [ ]  Pyykinpesukone | [ ]  Astianpesukone | [ ]  Muu, mikä?  |       |  |
| KÄYMÄLÄ | [ ]  Kompostikäymälä, | Valmistaja |       |  | Malli |       |  |
|  | jossa virtsa | [ ]  kerätään umpisäiliöön       m3, josta se viedään, minne? |       |  |
|  |  | [ ]  haihdutetaan |       |  |
| [ ]  Muu ( esim. kuivakäymälä, imutyhjennettävä ), mikä?  |       |  |
| [ ]  Vesikäymälä,       kpl |
| JÄTEVESIEN KÄSITTELY | Jätevedet johdetaan | [ ]  2-osaisen saostussäiliön, | vesitilavuus       m3, kautta jatkokäsittelyyn. |
|  | [ ]  3- ” ” |
| [ ]  Kaikki jätevedet johdetaan umpisäiliöön | [ ]  Vesikäymälän jätevedet johdetaan umpisäiliöön |
|  | Umpisäiliöstä jätevedet viedään, minne?  |       |  |
|  | Tyhjennysajoneuvo pääsee       metrin päähän umpisäiliöstä. |
|  | Umpisäiliön materiaali | [ ]  Muovi | [ ]  Lasikuitu | [ ]  Muu, mikä?  |       |  |
|  | Umpisäiliössä on täyttymishälytin | [ ]  Kyllä | [ ]  Ei |  |  |  |
|  | Umpisäiliössä on miesluukku | [ ]  Kyllä | [ ]  Ei |  |  |  |
|  | Umpisäiliön tilavuus       m3, | ikä       vuotta, | valmistaja |       |  |
|  | Säiliöiden vesitiiviys tarkastettu vuonna       | Tarkastaja |       |  |
| [ ]  Kiinteistökohtainen pienpuhdistamo |
|  | Valmistaja |       |  | Malli |       |  |
|  |  |
| [ ]  Tehdasvalmisteinen pakettisuodatin |
|  | Valmistaja  |       |  | Malli |       |  |
|  |  |
| [ ]  Mitään jätevesiä ei johdeta umpisäiliöön |  |  |
| Käytetäänkö uusimisessa vanhoja rakenteita? | [ ]  Ei | [ ]  Kyllä, mitä?  |       |  |
| MAHDOLLINEN JATKO-KÄSITTELY | [ ]  Maasuodattamo | [ ]  Maahanimeyttämö (vaaditaan maaperätutkimukset) |
| Suodatus/imeytyspinta-ala       m2, pohjaveden ylimmän tason etäisyys kentän alatasosta       m |
|  | Jokin muu, mikä?       |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| JÄTEVEDEN JOHTAMINEN | Puhdistukseen tulevasta ja sieltä lähtevästä jätevedestä voidaan ottaa näyte |
|  | [ ]  Kyllä | [ ]  Vain tulevasta | [ ]  Vain lähtevästä |   |
| Puhdistettu jätevesi johdetaan purkuputkella kivipesän kautta | [ ]  Maahan |  |  |
|  | [ ]  Ojaan ( purkupaikan lähinaapurien kirjalliset suostumukset oltava liitteenä, jos kunta vaatii ) |
|  | [ ]  Muualle, minne?Lyhyt kuvaus valitusta jätevesijärjestelmästä ja perustelut sen valinnalle:      |
| HUOLTO- JA HOITOSOPIMUS | Kiinteistöllä on voimassaoleva jätevesijärjestelmän hoito- ja huoltosopimus. |
|  | [ ]  Kyllä,       alkaen (arvio) | Yrityksen nimi  |       |  |
|  | [ ]  Vain säiliöiden tyhjennyksistä | Osoite |       |  |
|  | [ ]  Ei | Postitoimipaikka |       |  |
| SUOJA-ETÄISYYDET |  | Jätevesien käsittelypaikka |  | Puhdistetun jäteveden purkupaikka |
| Etäisyys lähinaapurin asuin- tms. rakennukseen |       m |  |       m |
| Etäisyys lähimmästä tonttirajasta |       m |  |       m |
| Etäisyys lähimmästä talousvesikaivosta / vedenottamosta |       m |  |      m |
| Etäisyys vesistöstä (puro, joki, järvi tai meri) |       m |  |       m |
| JÄTEVESIASETUKSEN VAATIMUKSET | Tässä suunnitelmassa esitetty jätevesijärjestelmä täyttää ympäristönsuojelulain ja/tai jätevesiasetuksen mukaiset jäteveden käsittelyvaatimukset ja suunnitelmasta annetut ohjeet. |
|  | [ ]  Kyllä | [ ]  Ei |
| Yksilöity laskelma liitteenä |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SUUNNITELMAN TEKIJÄ | Päiväys       | Allekirjoitus  |
| Puhelin virka-aikana       | Nimen selvennys       |
| Koulutus       | Kokemus       |
| Osoite       |
| Postinumero        | Postitoimipaikka       |
| Sähköpostiosoite       |
| Yrityksen nimi       |
| LIITTEET | [ ]  Peruskarttaote |       kpl | ( Kopio peruskartasta mittakaavassa 1:20 000, jossa näkyy rakennuspaikan sijainti ) |
| [ ]  Asemapiirustus |       kpl | ( Mittakaavassa 1:500 tai 1:1000. Piirrokseen merkittävä selvästi mm. rakennusten, lähimpien kaivojen (n. 150 m etäisyydelle) sekä kaikkien jätevesijärjestelmään liittyvien rakenteiden ja purkupaikan ja ojan sijainnit.)  |
| [ ]  Leikkauspiirustukset |       kpl | ( Mittakaavassa 1:50 tai 1:100. Piirustuksista käytävä ilmi maastomittauksiin perustuvat korot ja rakenteet. ) |
| [ ]  Maaperätutkimus |       kpl | ( Vain maahanimeyttämöä suunnitteleville. Tutkimustulokset maaperän soveltuvuudesta imeytykseen. ) |
| [ ]  Asetuksen vaatimat liitteet  |       kpl | ( Muut asetuksen 157/2017 liitteessä 1 mainitut selvitykset soveltuvin osin. ) |
| [ ]  Muut liitteet |       kpl | ( esim. naapurin suostumus tms. ) |